Ces données sont des estimations des fractions molaires moyennes en colonne d'air sec de CO₂, CH₄, CO et H₂O (désignées respectivement par xco₂, xch₄, xco, xh₂o), obtenues à l'aide d'un spectromètre à transformée de Fourier (FTS) Bruker Optics EM27/SUN sur quatre des cinq sites de surveillance à long terme dans la région du Grand Toronto. Les estimations provenant des deux FTS EM27/SUN appartenant à l’Université de Toronto sont publiées séparément : ta (UTSG ; doi : 10.5683/SP3/WMQFDC) et tb (UTSC ; doi : 10.5683/SP3/80TERS).
Ces observations sont toujours en cours à la date de publication des présentes données. Le traitement des données a été effectué à l'aide du logiciel GGG2020, également utilisé par le réseau TCCON (Total Carbon Column Observing Network). Cet algorithme repose sur une méthode de mise à l’échelle d’un profil a priori des concentrations atmosphériques des gaz traces dérivé d’un modèle. Les concentrations a priori de chaque couche atmosphérique restent fixes et la méthode des moindres carrés est utilisée pour calculer un facteur de pondération pour ce profil qui permet d'optimiser l’ajustement des spectres modélisés aux observations. Le profil obtenu est ensuite intégré pour obtenir une fraction molaire moyenne en colonne d’air sec (voir détails dans doi : 10.14291/tccon.ggg2014.documentation.R0/1221662). Les méthode de contrôle qualité et de post-traitement sont décrites par Mostafavi Pak et al., 2023 (doi : 10.5194/amt-16-1239-2023). Lors du post-traitement, une correction du biais dépendant de la masse d'air est d'abord appliquée, suivie d'une correction additive du biais pour aligner tous les instruments EM27 avec un instrument de référence. Enfin, un facteur d'échelle est appliqué pour ajuster les données à l'échelle OMM (Organisation Météorologique Mondiale) sur la base de comparaisons avec des mesures AirCore.
En raison de leur proximité géographique, les estimations de tous les sites du Grand Toronto, à l'exception du site de CARE situé plus au nord, ont utilisé des profils a priori communs basés sur des données de modèle interpolées aux coordonnées 43,63°N, 79,38°W. Cette approche vise à minimiser les biais liés à l'utilisation de profils a priori différents lors de l’analyse des gradients dans la région du Grand Toronto. Cependant, le site de CARE est trop éloigné pour que cette méthode soit applicable de manière raisonnable. Pour le site de CARE, les profils a priori sont donc basés sur les données du modèle interpolées à l’emplacement exact du site. Les mesures fournies ici s’arrêtent aux dates précédant la modification des instruments de chaque site pour intégrer un nouveau système de suivi solaire par fibre optique.
À noter : les fichiers de données pour l’instrument tg, situé à UTM entre le 2 juin 2023 et le 30 novembre 2023 ainsi qu’entre le 8 juillet 2024 et le 2 septembre 2024, présentent un dysfonctionnement du détecteur mesurant xco. Cependant, les autres gaz ont pu être extraits normalement. Les fichiers de données sont globalement organisés par année, mais dans certains cas, lorsque la collecte n’a eu lieu que sur une courte période de l’année, les données sont regroupées avec celles de l’année précédente ou suivante.